Bei Tasterbetätigung werden vorher gesetzte Bänder zurückgesetzt!

Es soll verhindert werden, dass durch gleichzeitiges Drücken mehrerer Taster ein Zustand übersprungen wird!

015	L	I0.2
016	A	M0.0
017	AN	I0.1
018	AN	I0.3
019	AN	I0.4
020	AN	I0.5
021	R	Q0.1
022	R	Q0.3
023	R	Q0.4
024	R	Q0.5
025	S	Q0.2

000	L	I0.1
001	AN	Q0.2
002	AN	Q0.3
003	AN	Q0.4
004	AN	I0.2
005	AN	I0.3
006	AN	I0.4
007	AN	I0.5
008	R	Q0.2
009	R	Q0.3
010	R	Q0.4
011	R	Q0.5
012	S	Q0.1
013	S	M0.1
014	R	M0.0

AWL für das SPS-Programm “Leergut-Förderbandanlage”

				Taster 1 wird gedrückt
				Band 2 darf nicht laufen
				Band 3 darf nicht laufen
				Band 4 darf nicht laufen
				Taster 2 darf nicht gedrückt sein
				Taster 3 darf nicht gedrückt sein
				Taster 4 darf nicht gedrückt sein
				Taster 5 darf nicht gedrückt sein
				Band 2 wird zurückgesetzt
				Band 3 wird zurückgesetzt
				Band 4 wird zurückgesetzt
				Band 5 wird zurückgesetzt
				Band 1 wird gesetzt
				Merker 1 merkt sich diesen Zustand
				Merker 0 wird zurückgesetzt

				Taster 2 wird gedrückt
				UND Zustand Merker 0 wird abgefragt
				Taster 1 darf nicht gedrückt sein
				Taster 3 darf nicht gedrückt sein
				Taster 4 darf nicht gedrückt sein
				Taster 5 darf nicht gedrückt sein
				Band 1 wird zurückgesetzt
				Band 3 wird zurückgesetzt
				Band 4 wird zurückgesetzt
				Band 5 wird zurückgesetzt
				Band 2 wird gesetzt

040	L	I0.4
041	A	Q0.2
042	A	M0.2
043	AN	I0.1
044	AN	I0.2
045	AN	I0.3
046	AN	I0.5
047	R	Q0.1
048	R	Q0.2
049	R	Q0.3
050	R	Q0.5
051	R	M0.2
052	R	M0.0
053	S	Q0.4

026	L	I0.3
027	A	Q0.2
028	A	M0.1
029	AN	I0.1
030	AN	I0.2
031	AN	I0.4
032	AN	I0.5
033	R	Q0.1
034	R	Q0.2
035	R	Q0.4
036	R	Q0.5
037	R	M0.1
038	S	Q0.3
039	S	M0.2

				Taster 3 wird gedrückt
				UND Band 2 muss laufen
				UND Zustand Merker 1 wird abgefragt
				Taster 1 darf nicht gedrückt sein
				Taster 2 darf nicht gedrückt sein
				Taster 4 darf nicht gedrückt sein
				Taster 5 darf nicht gedrückt sein
				Band 1 wird zurückgesetzt
				Band 2 wird zurückgesetzt
				Band 4 wird zurückgesetzt
				Band 5 wird zurückgesetzt
				Merker 1 wird zurückgesetzt
				Band 3 wird gesetzt
				Merker 2 merkt sich diesen Zustand

				Taster 4 wird gedrückt
				UND Band 2 muss laufen
				UND Zustand Merker 2 wird abgefragt
				Taster 1 darf nicht gedrückt sein
				Taster 2 darf nicht gedrückt sein
				Taster 3 darf nicht gedrückt sein
				Taster 5 darf nicht gedrückt sein
				Band 1 wird zurückgesetzt
				Band 2 wird zurückgesetzt
				Band 3 wird zurückgesetzt
				Band 5 wird zurückgesetzt
				Merker 2 wird zurückgesetzt
				Merker 0 wird zurückgesetzt
				Band 4 wird gesetzt

				

074	L	Q0.1
075	O	Q0.3
076	S	M0.0

Nach Betätigung des NOT-AUS werden alle Bänder und Merker zurückgesetzt!

065	LN	I0.0
066	R	Q0.1
067	R	Q0.2
068	R	Q0.3
069	R	Q0.4
070	R	Q0.5
071	R	M0.0
072	R	M0.1
073	R	M0.2

054	L	I0.5
055	A	Q0.4
056	AN	I0.1
057	AN	I0.2
058	AN	I0.3
059	AN	I0.4
060	R	Q0.1
061	R	Q0.2
062	R	Q0.3
063	R	Q0.4
064	S	Q0.5

                                                        Taster 5 wird gedrückt
				UND Band 4 muss laufen
				Taster 1 darf nicht gedrückt sein
				Taster 2 darf nicht gedrückt sein
				Taster 3 darf nicht gedrückt sein
				Taster 4 darf nicht gedrückt sein
				Band 1 wird zurückgesetzt
				Band 2 wird zurückgesetzt
				Band 3 wird zurückgesetzt
				Band 4 wird zurückgesetzt
				Band 5 wird gesetzt

				Taster 0 muss gesetzt sein; Drahtbruchsicherheit für NOT-AUS
				Band 1 wird zurückgesetzt
				Band 2 wird zurückgesetzt
				Band 3 wird zurückgesetzt
				Band 4 wird zurückgesetzt
				Band 5 wird zurückgesetzt
				Merker 0 wird zurückgesetzt
				Merker 1 wird zurückgesetzt
				Merker 2 wird zurückgesetzt

				Band 1 muss laufen
				ODER	Band 3 muss laufen
				Merker 0 merkt sich diesen Zustand

	

Band 2 kann nur gesetzt werden, wenn  vorher Band 1 oder Band 3 liefen!